     $F8D0/63696:   Check Tape Stop

    Jump from $F821, $F8C7:

    F8D0: 20 E1 FF  JSR $FFE1
    F8D3: 18        CLC
    F8D4: D0 0B     BNE $F8E1
    F8D6: 20 93 FC  JSR $FC93
    F8D9: 38        SEC
    F8DA: 68        PLA
    F8DB: 68        PLA

    Jump from $F86E, $F8C5:

    F8DC: A9 00     LDA #$00
    F8DE: 8D A0 02  STA $02A0

    Jump from $F8D4:

    F8E1: 60        RTS

        Previous Page / Next Page