     $F4B8/62648:   Load File From Serial Bus

    F4B8: A4 B7     LDY $B7
    F4BA: D0 03     BNE $F4BF
    F4BC: 4C 10 F7  JMP $F710

    Jump from $F4BA:

    F4BF: A6 B9     LDX $B9
    F4C1: 20 AF F5  JSR $F5AF
    F4C4: A9 60     LDA #$60
    F4C6: 85 B9     STA $B9
    F4C8: 20 D5 F3  JSR $F3D5
    F4CB: A5 BA     LDA $BA
    F4CD: 20 09 ED  JSR $ED09
    F4D0: A5 B9     LDA $B9
    F4D2: 20 C7 ED  JSR $EDC7
    F4D5: 20 13 EE  JSR $EE13
    F4D8: 85 AE     STA $AE
    F4DA: A5 90     LDA $90
    F4DC: 4A        LSR
    F4DD: 4A        LSR
    F4DE: B0 50     BCS $F530
    F4E0: 20 13 EE  JSR $EE13
    F4E3: 85 AF     STA $AF
    F4E5: 8A        TXA
    F4E6: D0 08     BNE $F4F0
    F4E8: A5 C3     LDA $C3
    F4EA: 85 AE     STA $AE
    F4EC: A5 C4     LDA $C4
    F4EE: 85 AF     STA $AF

    Jump from $F4E6:

    F4F0: 20 D2 F5  JSR $F5D2

    Jump from $F509, $F526:

    F4F3: A9 FD     LDA #$FD
    F4F5: 25 90     AND $90
    F4F7: 85 90     STA $90
    F4F9: 20 E1 FF  JSR $FFE1
    F4FC: D0 03     BNE $F501
    F4FE: 4C 33 F6  JMP $F633

    Jump from $F4FC:

    F501: 20 13 EE  JSR $EE13
    F504: AA        TAX
    F505: A5 90     LDA $90
    F507: 4A        LSR
    F508: 4A        LSR
    F509: B0 E8     BCS $F4F3
    F50B: 8A        TXA
    F50C: A4 93     LDY $93
    F50E: F0 0C     BEQ $F51C
    F510: A0 00     LDY #$00
    F512: D1 AE     CMP ($AE),Y
    F514: F0 08     BEQ $F51E
    F516: A9 10     LDA #$10
    F518: 20 1C FE  JSR $FE1C
    F51B: 2C        .BYTE $2C

    Jump from $F50E:

    F51C: 91 AE     STA ($AE),Y

    Jump from $F514:

    F51E: E6 AE     INC $AE
    F520: D0 02     BNE $F524
    F522: E6 AF     INC $AF

    Jump from $F520:

    F524: 24 90     BIT $90
    F526: 50 CB     BVC $F4F3
    F528: 20 EF ED  JSR $EDEF
    F52B: 20 42 F6  JSR $F642
    F52E: 90 79     BCC $F5A9

    Jump from $F4DE, $F554, $F55B:

    F530: 4C 04 F7  JMP $F704

        Previous Page / Next Page