     $C3-$C4/195-196:   Pointer: Type 3 Tape LOAD and general use

      Used by ByteBoiler: Temporary

    Kernal-Reference:

     ADC $C3     : $F591
     LDA $C3     : $F4E8 $F59A
         ($C3),Y : $FD25
     STA $C3     : $F570
         ($C3),Y : $FD27
     STX $C3     : $F49E $FD1A

     ADC $C4     : $F596
     LDA $C4     : $F4EC $F59E
     STA $C4     : $F575
     STY $C4     : $F4A0 $FD1C