    Nummer des aktiven Puffers holen ($df93)
    E: $50: Kanalnummer
    [Diese Routine wurde haeufig in den DOS-Routinen direkt eingesetzt
     (als Macro), um 12-15 Systemtakte zu sparen.]

    Einsprung von $88EE, $8C29, $8E30, $8EB2, $9006, $9069, $927E,
                  $93AA, $9424, $9442, $9452, $9585, $9624, $9A8A,
                  $9CE9, $9D69, $9D7C, $9DBB, $9DC7, $9FFF, $A462,
                  $A51C, $B191, $B1BA, $B1EB, $B210, $B224:

    9F11: A6 50     LDX $50          aktuelle Kanalnummer
    9F13: B5 D1     LDA $D1,X        1. Puffer testen
    9F15: 10 02     BPL $9F19        aktiv ? ja, ==>
    9F17: B5 D8     LDA $D8,X        2. Puffer holen

    Einsprung von $9F15:

    9F19: 29 BF     AND #$BF         b6: Flag 'Puffer veraendert'
    9F1B: 60        RTS              ausblenden
        Previous Page / Next Page