    Kanal oeffnen ($cdd2)

    Einsprung von $8BFA, $8C2F, $8C44:

    8C0F: A6 67     LDX $67          Parameternummer holen (1 Parameter=1 Byte)
    8C11: E6 67     INC $67          auf naechsten Parameter schalten
    8C13: BD 9C 02  LDA $029C,X      Wert aus Kommandozeile
    8C16: A8        TAY              (SA des Direktzugriffkanals)
    8C17: 88        DEY
    8C18: 88        DEY              >=2 und <=14 ?
    8C19: C0 0D     CPY #$0D
    8C1B: 90 05     BCC $8C22        ja, ==>

    Einsprung von $8C27:

    8C1D: A9 70     LDA #$70
    8C1F: 4C 7C 80  JMP $807C        70, No Channel

    Einsprung von $8C1B:

    8C22: 85 52     STA $52          als aktuelle SA merken
    8C24: 20 27 90  JSR $9027        Kanalnummer holen
    8C27: B0 F4     BCS $8C1D        Kanal in Ordnung ? nein, ==>
    8C29: 20 11 9F  JSR $9F11        aktiven Puffer holen
    8C2C: 85 6C     STA $6C          und merken
    8C2E: 60        RTS
        Previous Page / Next Page