     $F0DF/61663:   ?

    Jump from $C7BA, $EF3E, $F05D:

    F0DF: B5 A7     LDA $A7,X
    F0E1: C9 FF     CMP #$FF
    F0E3: D0 25     BNE $F10A
    F0E5: 8A        TXA
    F0E6: 48        PHA
    F0E7: 20 8E D2  JSR $D28E
    F0EA: AA        TAX
    F0EB: 10 05     BPL $F0F2
    F0ED: A9 70     LDA #$70
    F0EF: 20 C8 C1  JSR $C1C8       ; 70, 'no channel'

    Jump from $F0EB:

    F0F2: 86 F9     STX $F9
    F0F4: 68        PLA
    F0F5: A8        TAY
    F0F6: 8A        TXA
    F0F7: 09 80     ORA #$80
    F0F9: 99 A7 00  STA $A7,Y
    F0FC: 0A        ASL
    F0FD: AA        TAX
    F0FE: AD 85 FE  LDA $FE85       ; 18, directory track
    F101: 95 06     STA $06,X       ; save
    F103: A9 00     LDA #$00        ; 0
    F105: 95 07     STA $07,X       ; as sector
    F107: 4C 86 D5  JMP $D586       ; write block

    Jump from $F0E3:

    F10A: 29 0F     AND #$0F
    F10C: 85 F9     STA $F9         ; buffer number
    F10E: 60        RTS

        Previous Page / Next Page