     $D4E8/54504:   Set buffer pointer

    Jump from $C5D7, $C6E5, $CD76, $CFDC, $D1C8, $D414, $DB6A, $DB76, $DFEA,
              $E182, $E1A9:

    D4E8: 20 93 DF  JSR $DF93       ; get buffer number

    Jump from $DF49:

    D4EB: 0A        ASL
    D4EC: AA        TAX
    D4ED: B5 9A     LDA $9A,X       ; buffer pointer hi
    D4EF: 85 95     STA $95
    D4F1: B5 99     LDA $99,X       ; buffer pointer lo
    D4F3: 85 94     STA $94
    D4F5: 60        RTS

        Previous Page / Next Page