    JOBs $d0, $e0: JUMPC_DV, EXBUF_DV: Programm im Jobpuffer ausfuehren
    Ruecksprung in das Controllerprogramm mit:
    - JMP $CDCC: Job beenden, Rueckmeldung in a, alle Jobspeicher nochmal testen
      Achtung: Alle Rueckmeldungen >1 loeschen den Cachepuffer !!!
    - Rueckmeldung in Jobpuffer schreiben, JMP $CDE2: naechsten Job testen
      Der Cachepuffer bleibt immer erhalten.
    - JMP $CE00: Job beim naechsten IRQ nochmal aufrufen

    CB26: A6 83     LDX $83
    CB28: BD F1 01  LDA $01F1,X      Pufferadresse setzen
    CB2B: 85 49     STA $49
    CB2D: A0 00     LDY #$00         Lo-Byte immer 0
    CB2F: 84 48     STY $48
    CB31: 8A        TXA              Puffernummer uebergeben
    CB32: 6C 48 00  JMP ($0048)       Programm ausfuehren

        Previous Page / Next Page