    Block lesen und Pufferzeiger setzen ($cd42)

    Einsprung von $8B85, $8B9D:

    8B71: 20 65 8B  JSR $8B65        Block lesen

    Einsprung von $8B94:

    8B74: A9 00     LDA #$00         Pufferzeiger auf 0
    8B76: 20 22 94  JSR $9422        (Blocklaenge ist im 1. Byte)
    8B79: 20 6B 8B  JSR $8B6B        Byte (Blocklaenge) holen
    8B7C: 99 42 02  STA $0242,Y      und Blockende setzen
    8B7F: A9 89     LDA #$89         Kanal zum Lesen und Schreiben freigeben
    8B81: 99 34 02  STA $0234,Y      Kanalstatus setzen
    8B84: 60        RTS

        Previous Page / Next Page