    Nummer des aktuellen Side-Sektors holen ($ded2)
    E: $50: Kanalnummer
    A: a: Nummer des Side-Sektors

    Einsprung von $9EE4, $A164:

    9E0B: A9 00     LDA #$00         Zeiger auf
    9E0D: 20 15 9E  JSR $9E15        Side-Sektor-Pufferanfang setzen
    9E10: A0 02     LDY #$02         2. Byte enthaelt die
    9E12: B1 64     LDA ($64),Y      Side-Sektor-Nummer
    9E14: 60        RTS

        Previous Page / Next Page