    JOB $8e: FORMAT_DV

    C3BB: 20 B7 CF  JSR $CFB7        Copyzeiger auf Cachepuffer-Anfang setzen
    C3BE: 20 D6 C3  JSR $C3D6        Spur formatieren
    C3C1: B0 0E     BCS $C3D1        Fehler ? ja, ==>
    C3C3: 20 3F CD  JSR $CD3F        Controller-Status pruefen
    C3C6: D0 0B     BNE $C3D3        Fehler ? ja, ==>
    C3C8: 20 B7 CF  JSR $CFB7        Copyzeiger auf Cachepuffer-Anfang setzen
    C3CB: 20 00 CA  JSR $CA00        Verify (Bei Fehler kein RTS)
    C3CE: A9 01     LDA #$01         01: Ok.
    C3D0: 2C         B $2C

    Einsprung von $C3C1:

    C3D1: A9 06     LDA #$06         Format-Error

    Einsprung von $C3C6:

    C3D3: 4C CC CD  JMP $CDCC        alle Jobs nochmal pruefen
        Previous Page / Next Page