     $C2DC/49884:   Clear flags for command input

    Jump from $C2D2, $DA8B:

    C2DC: A0 00     LDY #$00
    C2DE: 98        TYA
    C2DF: 85 A3     STA $A3         ; pointer to input buffer lo
    C2E1: 8D 58 02  STA $0258       ; record length
    C2E4: 8D 4A 02  STA $024A       ; file type
    C2E7: 8D 96 02  STA $0296
    C2EA: 85 D3     STA $D3
    C2EC: 8D 79 02  STA $0279       ; comma counter
    C2EF: 8D 77 02  STA $0277       ;      "
    C2F2: 8D 78 02  STA $0278       ;      "
    C2F5: 8D 8A 02  STA $028A       ; wildcard flag
    C2F8: 8D 6C 02  STA $026C       ; error flag
    C2FB: A2 05     LDX #$05

    Jump from $C30F:

    C2FD: 9D 79 02  STA $0279,X     ; flags for line analysis
    C300: 95 D7     STA $D7,X       ; directory sectors
    C302: 95 DC     STA $DC,X       ; buffer pointer
    C304: 95 E1     STA $E1,X       ; drive number
    C306: 95 E6     STA $E6,X       ; wildcard flag
    C308: 9D 7F 02  STA $027F,X     ; track number
    C30B: 9D 84 02  STA $0284,X     ; sector number
    C30E: CA        DEX
    C30F: D0 EC     BNE $C2FD
    C311: 60        RTS

        Previous Page / Next Page