     $C9D5/51669:   ?

    Jump from $C9E0:

    C9D5: 20 9B CF  JSR $CF9B       ; write byte in buffer

    Jump from $C9D2:

    C9D8: 20 35 CA  JSR $CA35       ; and get byte
    C9DB: A9 80     LDA #$80
    C9DD: 20 A6 DD  JSR $DDA6       ; test bit 7
    C9E0: F0 F3     BEQ $C9D5       ; not set?
    C9E2: 20 25 D1  JSR $D125       ; check file type
    C9E5: F0 03     BEQ $C9EA       ; rel-file?
    C9E7: 20 9B CF  JSR $CF9B       ; get data byte in buffer

    Jump from $C9E5:

    C9EA: AE 79 02  LDX $0279
    C9ED: E8        INX
    C9EE: EC 78 02  CPX $0278
    C9F1: 90 C6     BCC $C9B9
    C9F3: A9 12     LDA #$12        ; 18
    C9F5: 85 83     STA $83
    C9F7: 4C 02 DB  JMP $DB02       ; close channel

        Previous Page / Next Page