A korongozás művészete III.
(a kifogyhatatlan téma)

Az elsô két rész után még mindig látom, hogy felmerültek kérdések. Ezt az is bizonyítja, hogy még mindig kapom az érdeklôdô leveleket ebben a kérdésben ezért a leggyakrabban feltett kérdésekre, szeretnék válaszolni azoknak, akik nem férnek e-mail közelében, de bennük is felmerültek ezek csak választ nem, kaptak rá. Na csapjunk a lovak közé! A mostani számban ahhoz szeretnék hasznos tanácsokat adni, hogy minél kevesebb frízbit (söralátétet) gyártsanak azok, akik belefognak ebbe a "szakmába". Azért szerintem a gyakorlott CD-írók is hasznát fogják venni ezeknek a tanácsoknak!

Multi-Mode CD-k másolása

Multi-Mode CD-rôl beszélünk, ha példá-ul egy korongon adatsáv és hangsáv is található. Ha egy ilyen CD másolásakor hiba lép fel, annak általában az az oka, hogy a CD-író - fôleg, ha régebbi modell - nem támogatja a Disk-at-Once (DAO) felírási módot. Mi csupán azt érzékeljük, hogy a CD másolása hibajelzés nélkül lezajlik, de a lemezt az írás után nem le-het olvasni. Ennek kiküszöbölésére két megoldás van. A drágább, hogy veszünk egy olyan CD-írót, amely ismeri a DAO eljárást. Ennél lényegesen olcsóbb, viszont sok-kal idôigényesebb, ha az adatsávokat és hangsávokat átmásoljuk merevlemezre, és onnan készítünk el egy Mixed Mode CD-t - ezt a módot manapság mindegyik CD-író ismeri. Sok játéknál másolásvédelemként ki-használják ezt a buktatót. Egy CD-re írt játék például nem indul akkor, ha nin-csenek meg a hangsávok. És ha a játékprogram azt is ellenôrzi, hogy van-nak-e run out blokkok a sávok között (a DAO-nál nincsenek), akkor felismeri a másolatot és leáll. Ilyenkor sajnos csak egy DAO eljárást ismerô, új CD-író be-szerzése segíthet. Egy ilyen íróval nem csak PC-s játékokról, hanem játékkon-zolok, például Play Station számára is készíthetünk mentést (backupot) a fél-tett eredeti lemezeinkrôl.

Direct CD

Az Adaptec Direct CD lehetôvé teszi, hogy egy CD-R- vagy CD-RW-írót Windows 9x/NT alól ugyanúgy használjunk, mint egy merevlemezt. Ez azt jelenti, hogy a Windows Explorerben a file-okat közvetlenül ráhúzhatjuk a CD-író ikon-jára, és így húzd és ejtsd módszerrel másolhatunk adatokat az írható CD-re, és késôbb ugyanígy visszaolvashatjuk azokat. (A Direct CD más programokkal, köztük a konzol módúakkal is működik, például a Far Managerrel). Ha CD-RW-írónkban CD-R vagy CD-RW le-mez van, akkor akár törölhetjük is a tá-rolt adatokat. CD-R korongoknál ilyen-kor elvész a már teleírt hely, nem írhat-juk újra. A Direct CD Readme file-jából kiderül, hogy a régebbi CD-írók nem támogatják a törlést, mivel ilyenkor az író voltaképpen speciális írásmódot alkalmaz. A leírás azonban hallgat arról, hogy ez pontosan mit is jelent. Az írható CD-k itt tárgyalt felírási módja UDF formátumban történik. Egyes régebbi típusú CD-írók és CD-ROM-meghajtók nem, vagy csak részben képesek ilyen formátumú lemezek kezelésére. Általában egy íróprogram-mal csak CD-R adathordozó-kat lehet lezárni, CD-RW adathordozókat nem. A lezá-rás azt jelenti, hogy az írás-művelet befejezôdik, és a le-mez írásvédetté válik. A Di-rect CD segítségével azonban akár lezárt CD-R-re is írha-tunk, ami hagyományos íróprogramokkal nem lehetséges. A Direct CD erre a célra kínálja az írásvédelem feloldása opciót. A Direct CD 2.5-ös verziójával már file-okat is törölhetünk a CD-RW lemezekrôl - korábbi verzióival csak a teljes lemez volt törölhetô. Az egyszer ír-ható CD-R-eknél ez termé-szetesen másként van: a tö-rölt file megmarad a leme-zen, de a tartalomjegyzékben már nem jelenik meg. Ezenkívül minden egyes írás vagy törlés jókora adminisztrációs kiegészítést kap a lemezen, így egy Di-rect CD-vel formázott lemezen kevesebb tárolókapacitás használható ki a szokásos 650 Mbyte-nál. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Direct CD nem mindig hajtja végre azonnal a törtest vagy írást, hanem késleltetve, például a következô olvasáskor vagy a CD kidobása elôtt.

A CD-RW és az Easy CD Creator

A CD-RW-hez szükség van az Easy CD Creator update verziójára. Ezt az Interne-trôl letölthetô. Az új 3.5c verziójú frissítés a program standard és Deluxe változatához való. Ha CD--írónkhoz van egy angol nyelvű Easy CD Creator, akkor semmi gond - a nyelvspe-cifikus update-változat segítségével más nyelvre is átállítható az eredeti angol vál-tozat (magyarra sajnos nem). A programfrissítést tartalmazó UPDATE101.EXE file mérete 300 Kbyte, a nyelvi update-é (CDC-INTL.EXE) pedig 6 Mbyte. A korábbi verzió frissítése mindenekelôtt CD-RW-meghajtóknál ajánlott, mivel au-tomatikusan telepíti a legújabb meghaj-tóprogramokat a legtöbb CD-RW-íróhoz.

Sikertelen az audio-CD-k írása vagy másolása

Audio-CD-t szeretnénk készíteni, de nem megy a közvetlen másolás a CD-ROM-meghajtóról a CD-íróra. A másolóprog-ram írás közben hibajelzést ad és leáll, ráadásul tönkreteszi a CD-R-t. ha pedig sikerül a másolás, akkor a zene minôsége hallhatóan rosszabb az eredetinél. Ennek oka egyrészt az, hogy az audio-CD-lejátszók hibajavítása sokkal toleránsabb, másrészt az audio-CD-k általában rosszabb minôségűek, mint az adat CD-k (nagyobb hibatűréssel gyártják ôket). Az audiolejátszó a lejátszás során interpolációval kiküszöböli (elfedi) a hibákat, ezek azonban digitális kiolvasásnál zörejként hallhatók maradnak. Ahhoz, hogy elfogadható minôséget kapjunk az audiosávok beolvasása (grabbelése) során - akárcsak az íráskor - érdemes mindig egyszeres sebességet (150 Kbyte/s) használni. Bár ez lassú, hiszen ugyanannyi ideig tart, mint a normál lejátszás, azonban ez adja a legjobb eredményt. Ilyen lassú beolvasással nem másolhatók közvetlenül a lemezek, közbülsô állomásként merevlemezen kell tárolni tartalmukat. A forrás CD-nek abszolút tisztának és lehetôleg karcolásmentesnek kell lennie. Audio-CD-k beolvasása elôtt esetleg érdemes a CD-meghajtót is megtisztítani.

Zörejes a digitalizálás

A hanganyagokat digitalizálók gyakran panaszkodnak, hogy a beolvasáskor mellékzörejek (ropogás, sistergés) keletkeznek. Ebben többnyire az alaplap hanyag leválasztása a hibás. Gyakran - de sajnos nem mindig - segít, ha a hangkártyát áttesszük az alaplap egy másik illesztôhelyébe, minél messzebb a tápegységtôl és a videokártyától. Az audio-CD-ket pedig nem a hangkártyán keresztül érdemes digitalizálni - inkább közvetlenül adatként olvassuk be a CD-n rögzített hanganyagot.

Mellékzörejek eltávolítása

A hangkártya analóg bemenetén történô zenedigitalizálás mindig csak az utolsó lehetôség, arra az esetre, ha egy audio-CD semmiképpen sem játszható le zavarjelek nélkül. A tulajdonképpeni digitalizálás elôtt azonban érdemes elvégezni néhány tesztet, melyek során a Windows keverôpultján a lehetô legoptimálisabb értékekre állítjuk a bemeneti jelszintet. Így némi próbálkozással elfogadható kompromisszum érhetô el a zörejek és a torzítás között. Az eredményt ellenôrizhetjük, ha lejátsszuk a WAV file-t.

A lemezgyűjtemények megóvhatók az enyészettôl

Az évek során sok jó zenét összegyűjtöttünk bakelitlemezeken, és ezek használatlanul hevernek a sarokban. Ha egyszer mégis feltesszük ezeket a lemezjátszóra, rádöbbenünk, hogy minden egyes lejátszás legyalul néhány mikrométert a barázdákból - és a jó öreg korongok tovább haladnak a biztos enyészet felé. De van megoldás! Feltéve, ha van egy jó lemezjátszónk, egy közepes vagy jó minôségű hangkártyánk (például egy SoundBlaster AWE 32 vagy 64 Gold) és természetesen CD-írónk - valamint elég hely a merevlemezünkön. Máris megoldódik ritkaságaink digitális halhatatlansága. Az Adaptec és a Cequadrat íróprogramjai elkészítésekor erre is gondolt. Mindkét cég programja lehetôséget nyújt az analóg felvételek zörejektôl és recsegésektôl való megtisztítására digitális szűrökkel. A WinOnCD-ben ez az opció közvetlenül a programon belül érhetô el, az egyes audiosávok szöveges menüjén keresztül. Az Adaptec külön szoftvert kínál a probléma megoldására, a Spin Doctort, mellyel szintén jó eredmény érhetô el. A modern stúdiók digitális jelfeldolgozó berendezéseivel természetesen nem kelhetnek versenyre CD-re másolt műanyag lemezeink.

Kedvenceink egy CD-n

Audio-CD-k írásakor általában nem csak teljes CD-ket szeretnénk átmásolni, hanem szeretnénk összeállítani saját slágerlemezünket, például az autónkba. Ehhez elôször az audio-CD egyes sávjait át kell másolnunk WAV formátumban a merevlemezre. Ehhez speciális írószoftver vagy kiegészítôprogram kell, például az Adaptec CD Creatorból a Spin Doctor. Az Interneten is sok programra bukkanhatunk, melyek audiósávok adatfile-lá alakítására szolgálnak. A gyakorlatban jól bevált az Audiograbber, amely sok opciót kínál, hogy tiszta és az eredetit legjobban megközelítô eredményt érjünk el. Shareware változatával nem lehet mindegyik számot egyszerre másolni, néhány mindig kimarad - az többszöri indítással elkerülhetô. Az Audiograbber képes WAV file-okat a sokkal tömörebb MP3 formátumba konvertálni, amelyeket például WinAmp-pal lehet lejátszani.

Beállítások az Easy CD Creatorban

Ha minden adatot összeszedtünk a CD-hez, akkor az indításhoz kattintsunk rá a piros pöttyös gombra. Ekkor megjelenik egy beállító ablak. A General fülre kattintva az írási sebesség beállítása mellett a csak tesztelés (Test only), a tesztelés és írás (Test and create CD), valamint az azonnali írás (Create CD) közül választhatunk. Ha PC-nk megbízhatóan írja a CD-ket, akkor válasszuk a tesztelés nélküli, azonnali írást. Az Advanced fül alatti lapon található a Track-at-Once (TAO) és a Disk-at-Once (DAO) lehetôség. A DAO-t csak azoknál a CD-íróknál tudjuk választani, melyek támogatják ezt az írásmódot. Az adat CD-knél a TAO változatai közül mindig a Close Session and Leave Disc Open opció aktív - ez a többsessionös CD-k számára szükséges. Audio CD-knél a Leav Session Open opció az aktív. Így késôbb újabb zenedarabokat is írhatunk a szabad helyre. Ha azonban a CD-t audio-CD-játszóba szánjuk, akkor a hanganyagok felírása végén le kell zárni a Disc menü Close Session pontjában.

Mára a misének vége, de a következô egyben utolsó részben a CD-író fizikai beszerelésével fogok fogalakozni, ezért tartsatok velem, lesz benne egy-két érdekes momentum ami a sikeres CD-írást nagy mértékben elôsegítheti és egy kicsit kapcsolódni fog a CD-írók tesztjéhez. Tartsatok velem a befejezô részben is!

Ha valami gondod, kérdésed, kérésed van akár hardver vagy szoftver ügyben bizalommal írjál a következô címre: Magician@freemail.c3.hu Minden levélre személyesen válaszolok!

Jó szórakozást és kísérletezést!

Magician
Magician@freemail.c3.hu