    Prueft den Jobcode des aktuellen Puffers auf 'Schreiben' ($ddab)

    Einsprung von $8E02, $9FD2, $9FE0:

    9CE9: 20 11 9F  JSR $9F11        Nummer des aktiven Puffers holen
    9CEC: AA        TAX
    9CED: BD 72 02  LDA $0272,X      aktuellen Jobcode holen
    9CF0: 29 FE     AND #$FE         Drivenummer entfernen
    9CF2: C9 90     CMP #$90         'Schreiben' ?
    9CF4: 60        RTS

        Previous Page / Next Page