    Anzahl der benoetigten Blocks einer REL-Datei berechnen ($df4c)
    (alte Version: Anzahl der Blocks innerhalb einer Gruppe)
    E: x  : Anzahl der gefuellten Side-Sektoren
       $43: Anzahl Datenbloecke im letzten Side-Sektor *2
       $44: Anzahl Side-Sektoren
    A: $41-$42: Anzahl der belegten Blocks

    Einsprung von $9E83:

    9E7D: A9 78     LDA #$78         120 Datenbloecke pro gefuelltem Side-Sektor
    9E7F: 20 8D 9E  JSR $9E8D        addieren

    Einsprung von $99E9, $A336:

    9E82: CA        DEX              <-- (Einsprung)
    9E83: 10 F8     BPL $9E7D
    9E85: A5 43     LDA $43          Anzahl Datenbloecke im letzten Side-Sektor*2
    9E87: 4A        LSR              /2
    9E88: 20 8D 9E  JSR $9E8D        addieren
    9E8B: A5 44     LDA $44          Anzahl Side-Sektoren addieren

    Einsprung von $9E7F, $9E88:

    9E8D: 18        CLC              Addition
    9E8E: 65 41     ADC $41
    9E90: 85 41     STA $41
    9E92: 90 02     BCC $9E96
    9E94: E6 42     INC $42

    Einsprung von $9E92:

    9E96: 60        RTS

        Previous Page / Next Page