    Warmstart ($eb22)

    Einsprung von $AFC5:

    AFCA: 78        SEI
    AFCB: A2 8F     LDX #$8F         Stackpointer initialisieren
    AFCD: 86 4F     STX $4F
    AFCF: 9A        TXS

    AFD0: 20 AD FF  JSR $FFAD        DOS-Vektoren initialisieren
    AFD3: 20 E9 AF  JSR $AFE9        DOS-Tabellen initialisieren
    AFD6: 2C FB 01  BIT $01FB        Autoboot ?
    AFD9: 10 03     BPL $AFDE        nein, ==>
    AFDB: 4C 38 A9  JMP $A938        ja ==>

    Einsprung von $AFD9, $A953:

    AFDE: A9 73     LDA #$73         73, COPYR...
    AFE0: 20 67 A8  JSR $A867        Meldung bereitstellen
    AFE3: 20 15 AD  JSR $AD15        Bus bedienen
    AFE6: 4C 00 FF  JMP $FF00        zur Warteschleife

    DOS 7

        Previous Page / Next Page