     $E5A0/58784:   Set I/O Defaults

    Jump from $E518, $E59A:

    E5A0: A9 03     LDA #$03
    E5A2: 85 9A     STA $9A
    E5A4: A9 00     LDA #$00
    E5A6: 85 99     STA $99
    E5A8: A2 2F     LDX #$2F

    Jump from $E5B1:

    E5AA: BD B8 EC  LDA $ECB8,X
    E5AD: 9D FF CF  STA $CFFF,X
    E5B0: CA        DEX
    E5B1: D0 F7     BNE $E5AA
    E5B3: 60        RTS

        Previous Page / Next Page