    Blockheader des Verzeichnisheaders suchen
    und Schreibschutz pruefen ($d00e [mit etwas Phantasie...])

    Einsprung von $84C3, $8F14:

    8EDC: 20 04 92  JSR $9204        Puffer suchen
    8EDF: 85 6C     STA $6C          und merken
    8EE1: AA        TAX
    8EE2: 20 35 92  JSR $9235        Puffer wieder freigeben
                                    [Puffer wird nur waehrend der Initiali-
                                     sierung gebraucht. In der Zeit kann
                                     sowieso keine andere Routine Puffer
                                     suchen.]
    8EE5: A2 00     LDX #$00
    8EE7: 86 4E     STX $4E          Sector 0
    8EE9: AE 2B 02  LDX $022B        Directory-Track anwaehlen
    8EEC: 86 4D     STX $4D
    8EEE: 20 88 95  JSR $9588        T&S an DC uebergeben
    8EF1: A9 B0     LDA #$B0         SEEKHD_DV: Suchen eines Sectors
    8EF3: 20 E4 94  JSR $94E4        Job ausfuehren
    8EF6: A6 6C     LDX $6C          Puffernummer wieder holen
    8EF8: 48        PHA
    8EF9: A9 B6     LDA #$B6         DETWP_DV: Schreibschutz pruefen
    8EFB: 20 9D 95  JSR $959D        Controller aufrufen
    8EFE: 8D FA 01  STA $01FA        und Zustand merken
    8F01: 68        PLA
    8F02: 60        RTS

        Previous Page / Next Page