     $A560/42336:   Input Line Into Buffer

    Jump from $A483, $AC03:

    A560: A2 00     LDX #$00

    Jump from $A56F:

    A562: 20 12 E1  JSR $E112
    A565: C9 0D     CMP #$0D
    A567: F0 0D     BEQ $A576
    A569: 9D 00 02  STA $0200,X
    A56C: E8        INX
    A56D: E0 59     CPX #$59
    A56F: 90 F1     BCC $A562
    A571: A2 17     LDX #$17
    A573: 4C 37 A4  JMP $A437

    Jump from $A567:

    A576: 4C CA AA  JMP $AACA

        Previous Page / Next Page