    Daten vom Cache in den Puffer kopieren
    E: x  : x mal 256 Bytes
       $4a: Bereich im Cache
       $48: Pufferanfang

    D549: 54 48 49 53 20 49 53 20  this is
    D551: 4C 41 5A 59 21 21 21     lazy...

    Einsprung von $DA5F, $CED9, $CF84:

    D558: B1 4A     LDA ($4A),Y
    D55A: 91 48     STA ($48),Y
    D55C: C8        INY
    .....                            [insgesamt 256 mal]
    DA53: B1 4A     LDA ($4A),Y
    DA55: 91 48     STA ($48),Y
    DA57: C8        INY
    DA58: CA        DEX              schon alle Bloecke kopiert ?
    DA59: F0 07     BEQ $DA62        ja, ==>
    DA5B: E6 49     INC $49          Hi-Bytes erhoehen
    DA5D: E6 4B     INC $4B
    DA5F: 4C 58 D5  JMP $D558

    Einsprung von $DA59:

    DA62: 60        RTS
        Previous Page / Next Page