    Falls dem Kanal ein Puffer fehlt, einen neuen zuordnen ($cf7b)
    Einsprung bei $8e3c

    Einsprung von $8E47:

    8E37: A9 70     LDA #$70         70, No Channel
    8E39: 4C 7C 80  JMP $807C

    8E3C: 20 68 8D  JSR $8D68        <-- Kanalnummer ans Tabellenende
    8E3F: 20 33 9F  JSR $9F33        Besitzt Kanal nur einen Puffer
    8E42: D0 08     BNE $8E4C        nein, ==>
    8E44: 20 04 92  JSR $9204        neuen Puffer suchen
    8E47: 30 EE     BMI $8E37        keinen gefunden ? ja, ==>
    8E49: 4C 3E 9F  JMP $9F3E        Dem Kanal neuen Puffer zuordnen

    Einsprung von $8E42:

    8E4C: 60        RTS

        Previous Page / Next Page