     $EFE1/61409:   Submit to RS-232

    Jump from $F26C:

    EFE1: 85 9A     STA $9A
    EFE3: AD 94 02  LDA $0294
    EFE6: 4A        LSR
    EFE7: 90 29     BCC $F012
    EFE9: A9 02     LDA #$02
    EFEB: 2C 01 DD  BIT $DD01
    EFEE: 10 1D     BPL $F00D
    EFF0: D0 20     BNE $F012

    Jump from $EFF7:

    EFF2: AD A1 02  LDA $02A1
    EFF5: 29 02     AND #$02
    EFF7: D0 F9     BNE $EFF2

    Jump from $EFFC:

    EFF9: 2C 01 DD  BIT $DD01
    EFFC: 70 FB     BVS $EFF9
    EFFE: AD 01 DD  LDA $DD01
    F001: 09 02     ORA #$02
    F003: 8D 01 DD  STA $DD01

    Jump from $F00B:

    F006: 2C 01 DD  BIT $DD01
    F009: 70 07     BVS $F012
    F00B: 30 F9     BMI $F006

        Previous Page / Next Page