     $F37C/62332:   Bump, find track 1 (head at stop)

    Jump from $F365:

    F37C: A9 60     LDA #$60
    F37E: 85 20     STA $20         ; set flag for head transport
    F380: AD 00 1C  LDA $1C00
    F383: 29 FC     AND #$FC        ; turn stepper motors on
    F385: 8D 00 1C  STA $1C00
    F388: A9 A4     LDA #$A4        ; 164
    F38A: 85 4A     STA $4A         ; step counter for head transport
    F38C: A9 01     LDA #$01
    F38E: 85 22     STA $22         ; track number
    F390: 4C 69 F9  JMP $F969       ; ok

        Previous Page / Next Page