     $E69B/59035:   Convert BIN to 2-Ascii (error message buffer)

    Jump from $E6EA, $E6F4:

    E69B: AA        TAX
    E69C: A9 00     LDA #$00
    E69E: F8        SED

    Jump from $E6A7:

    E69F: E0 00     CPX #$00
    E6A1: F0 07     BEQ $E6AA       ; convert hex to BCD
    E6A3: 18        CLC
    E6A4: 69 01     ADC #$01
    E6A6: CA        DEX
    E6A7: 4C 9F E6  JMP $E69F

    Jump from $E6A1:

    E6AA: D8        CLD

        Previous Page / Next Page