        $40-$44/64-68:  Zwischenspeicher fuer diverse Zwecke

      $40-$41:  Zeiger för div. Zwecke (z.B. jmp ($0040), ...)
      $40-$42:  Speicher fuer ASCII-Zahl beim Umwandeln in 2-Byte
      $40-$44:  Zwischenspeicher fuer BAM-Erzeugung
      $41-$42:  Laenge einer REL-Datei (ohne Super-Side-Sektoren)
      $42-$43:  Zeiger fuer div. Zwecke (z.B. Pufferinhalt kopieren)
      $43    :  Anzahl Datenbloecke im letzten Side-Sektor *2
      $44    :  Zwischenspeicher fuer Side-Sektor-Nummern
                Anzahl Side-Sektoren

    Einsprung von $8049, $8951, $8A9C, $8BF7