     $FED6/65238:   NMI RS-232 In

    Jump from $FE94, $FEA8:

    FED6: AD 01 DD  LDA $DD01
    FED9: 29 01     AND #$01
    FEDB: 85 A7     STA $A7
    FEDD: AD 06 DD  LDA $DD06
    FEE0: E9 1C     SBC #$1C
    FEE2: 6D 99 02  ADC $0299
    FEE5: 8D 06 DD  STA $DD06
    FEE8: AD 07 DD  LDA $DD07
    FEEB: 6D 9A 02  ADC $029A
    FEEE: 8D 07 DD  STA $DD07
    FEF1: A9 11     LDA #$11
    FEF3: 8D 0F DD  STA $DD0F
    FEF6: AD A1 02  LDA $02A1
    FEF9: 8D 0D DD  STA $DD0D
    FEFC: A9 FF     LDA #$FF
    FEFE: 8D 06 DD  STA $DD06
    FF01: 8D 07 DD  STA $DD07
    FF04: 4C 59 EF  JMP $EF59

        Previous Page / Next Page