    Burst-Status setzen

    Einsprung von $BAC8, $BAFC, $BB34, $BBD4, $BC24, $BD0C, $BDE9, $BDFE, $BE6F,
                  $BEFA:

    BF66: 8D EA 01  STA $01EA        Fehlercode
    BF69: A6 91     LDX $91          Sektorengroesse
    BF6B: A5 80     LDA $80          b7: Fremdformat
    BF6D: 29 80     AND #$80
    BF6F: 0D EA 01  ORA $01EA        + Fehlercode
    BF72: 1D 7F BF  ORA $BF7F,X      + Sektorengroesse
    BF75: 25 89     AND $89          Burst-AND-Maske
    BF77: 05 8A     ORA $8A          Burst-OR-Maske
    BF79: 85 80     STA $80          = Neuer Burst-Status
    BF7B: AD EA 01  LDA $01EA        Fehlercode zurueckholen
    BF7E: 60        RTS

    BF7F: 00 10 20 30              Sektorengroesse-Codes

        Previous Page / Next Page