    Initialize ($d005)

    8EC5: 20 85 80  JSR $8085        Drivenummer holen
    8EC8: 20 CF B0  JSR $B0CF        Phy. Format einer 1581-Disk einstellen
    8ECB: 20 B3 B0  JSR $B0B3        Ganze Diskette als Partition waehlen
    8ECE: 20 03 8F  JSR $8F03        Partition initialisieren
    8ED1: 2C FB 01  BIT $01FB        Ist Autoboot aktiv ?
    8ED4: 50 03     BVC $8ED9        Nein ==>
    8ED6: 4C 38 A9  JMP $A938        JCBMBOOT aufrufen ==>

    Einsprung von $8ED4:

    8ED9: 4C 4C 80  JMP $804C

        Previous Page / Next Page