    JCBMBOOT: Autoboot-Programm aufrufen

    Einsprung von $8ED6, $AFDB, $FF57:

    A938: 20 0F AA  JSR $AA0F        ERROR-Vektoren merken
                                    und auf JCBMBOOTRTN setzen
    A93B: 08        PHP              keine Wirkung
    A93C: 58        CLI
    A93D: A0 11     LDY #$11         Komandozeilenlaenge auf 17 Bytes setzen
    A93F: 84 29     STY $29

    Einsprung von $A948:

    A941: B9 26 A9  LDA $A926,Y      Filename in Komandozeile schreiben
    A944: 99 00 02  STA $0200,Y
    A947: 88        DEY
    A948: 10 F7     BPL $A941
    A94A: 30 0A     BMI $A956        Utility-Loader aufrufen

        Previous Page / Next Page