    T&S des Folgeblocks holen ($de0c)

    Einsprung von $A245, $A254, $A3B5:

    9D49: 20 69 9D  JSR $9D69        Zeiger auf Pufferanfang setzen
    9D4C: B1 64     LDA ($64),Y      T&S aus Blockverkettung als
    9D4E: 85 4D     STA $4D          aktuelle T&S merken
    9D50: C8        INY
    9D51: B1 64     LDA ($64),Y
    9D53: 85 4E     STA $4E
    9D55: 60        RTS

        Previous Page / Next Page