    Aktuellen Filetyp holen ($d125)

    Einsprung von $87C9, $880D, $8829, $886C, $888A, $8DFD, $8E66, $8E80, $9015,
                  $9305, $931A, $9333, $99AC, $9AA5, $A1B8, $A831:

    905F: A6 50     LDX $50          aktuelle Kanalnummer
    9061: B5 F9     LDA $F9,X        und den Dateityp holen
    9063: 4A        LSR              Drivenummer entfernen
    9064: 29 07     AND #$07         Dateityp isolieren
    9066: C9 04     CMP #$04         Relative Datei ?
    9068: 60        RTS

        Previous Page / Next Page