    Block-Befehle und Adressen ($cc5d)

    8C61: 41 46 52 57 45 50 D2 D7  'afrwepRW'
    8C69: 3F 2A                    '?*'

    8C6B: 2F 8B                  $8B2F  Allocate
    8C6D: 23 8B                  $8B23  Free
    8C6F: 85 8B                  $8B85  Read
    8C71: AE 8B                  $8BAE  Write
    8C73: E3 8B                  $8BE3  Execute
    8C75: FA 8B                  $8BFA  Pointer
    8C77: 8E 8B                  $8B8E  Super-Read
    8C79: D1 8B                  $8BD1  Super-Write
    8C7B: 7F 8C                  $8C7F  Hard & Software
    8C7D: 84 8C                  $8C84  Widmung

    8C7F: A9 79     LDA #$79         Hard & Software
    8C81: 4C 67 A8  JMP $A867

    8C84: A9 7A     LDA #$7A         Widmung
    8C86: 4C 67 A8  JMP $A867
        Previous Page / Next Page