     $A579/42361:   Tokenise Input Buffer

    Jump from $A496, $A49F:

    A579: 6C 04 03  JMP ($0304)
    A57C: A6 7A     LDX $7A
    A57E: A0 04     LDY #$04
    A580: 84 0F     STY $0F

    Jump from $A58C, $A5E1:

    A582: BD 00 02  LDA $0200,X
    A585: 10 07     BPL $A58E
    A587: C9 FF     CMP #$FF
    A589: F0 3E     BEQ $A5C9
    A58B: E8        INX
    A58C: D0 F4     BNE $A582

    Jump from $A585:

    A58E: C9 20     CMP #$20
    A590: F0 37     BEQ $A5C9
    A592: 85 08     STA $08
    A594: C9 22     CMP #$22
    A596: F0 56     BEQ $A5EE
    A598: 24 0F     BIT $0F
    A59A: 70 2D     BVS $A5C9
    A59C: C9 3F     CMP #$3F
    A59E: D0 04     BNE $A5A4
    A5A0: A9 99     LDA #$99
    A5A2: D0 25     BNE $A5C9

    Jump from $A59E:

    A5A4: C9 30     CMP #$30
    A5A6: 90 04     BCC $A5AC
    A5A8: C9 3C     CMP #$3C
    A5AA: 90 1D     BCC $A5C9

    Jump from $A5A6:

    A5AC: 84 71     STY $71
    A5AE: A0 00     LDY #$00
    A5B0: 84 0B     STY $0B
    A5B2: 88        DEY
    A5B3: 86 7A     STX $7A
    A5B5: CA        DEX

    Jump from $A5BF:

    A5B6: C8        INY
    A5B7: E8        INX

    Jump from $A602:

    A5B8: BD 00 02  LDA $0200,X
    A5BB: 38        SEC
    A5BC: F9 9E A0  SBC $A09E,Y
    A5BF: F0 F5     BEQ $A5B6
    A5C1: C9 80     CMP #$80
    A5C3: D0 30     BNE $A5F5
    A5C5: 05 0B     ORA $0B

    Jump from $A607:

    A5C7: A4 71     LDY $71

    Jump from $A589, $A590, $A59A, $A5A2, $A5AA, $A5E8, $A5EC:

    A5C9: E8        INX
    A5CA: C8        INY
    A5CB: 99 FB 01  STA $01FB,Y
    A5CE: B9 FB 01  LDA $01FB,Y
    A5D1: F0 36     BEQ $A609
    A5D3: 38        SEC
    A5D4: E9 3A     SBC #$3A
    A5D6: F0 04     BEQ $A5DC
    A5D8: C9 49     CMP #$49
    A5DA: D0 02     BNE $A5DE

    Jump from $A5D6:

    A5DC: 85 0F     STA $0F

    Jump from $A5DA:

    A5DE: 38        SEC
    A5DF: E9 55     SBC #$55
    A5E1: D0 9F     BNE $A582
    A5E3: 85 08     STA $08

    Jump from $A5F3:

    A5E5: BD 00 02  LDA $0200,X
    A5E8: F0 DF     BEQ $A5C9
    A5EA: C5 08     CMP $08
    A5EC: F0 DB     BEQ $A5C9

    Jump from $A596:

    A5EE: C8        INY
    A5EF: 99 FB 01  STA $01FB,Y
    A5F2: E8        INX
    A5F3: D0 F0     BNE $A5E5

    Jump from $A5C3:

    A5F5: A6 7A     LDX $7A
    A5F7: E6 0B     INC $0B

    Jump from $A5FD:

    A5F9: C8        INY
    A5FA: B9 9D A0  LDA $A09D,Y
    A5FD: 10 FA     BPL $A5F9
    A5FF: B9 9E A0  LDA $A09E,Y
    A602: D0 B4     BNE $A5B8
    A604: BD 00 02  LDA $0200,X
    A607: 10 BE     BPL $A5C7

    Jump from $A5D1:

    A609: 99 FD 01  STA $01FD,Y
    A60C: C6 7B     DEC $7B
    A60E: A9 FF     LDA #$FF
    A610: 85 7A     STA $7A
    A612: 60        RTS

        Previous Page / Next Page