    Sprungvektoren der Fehlerbehandlung zurueckschreiben

    Einsprung von $A94F, $B925, $B9D4, $B9E8:

    BA95: AD E6 01  LDA $01E6        Vektor der Job-Error-Routine zurueckholen
    BA98: 8D AE 01  STA $01AE
    BA9B: AD E7 01  LDA $01E7
    BA9E: 8D AF 01  STA $01AF
    BAA1: AD E8 01  LDA $01E8        Vektor der Error-Routine des DOS
    BAA4: 8D BA 01  STA $01BA        zurueckholen
    BAA7: AD E9 01  LDA $01E9
    BAAA: 8D BB 01  STA $01BB
    BAAD: 60        RTS

        Previous Page / Next Page