     $E0F9/57593:   Handle I/O Error in BASIC

    Jump from $E10F, $E115, $E11B, $E121, $E127, $E162, $E1D1:

    E0F9: C9 F0     CMP #$F0
    E0FB: D0 07     BNE $E104
    E0FD: 84 38     STY $38
    E0FF: 86 37     STX $37
    E101: 4C 63 A6  JMP $A663

    Jump from $E0FB:

    E104: AA        TAX
    E105: D0 02     BNE $E109
    E107: A2 1E     LDX #$1E

    Jump from $E105:

    E109: 4C 37 A4  JMP $A437

        Previous Page / Next Page