     $C9A7/51623:   ?

    Jump from $C9A1:

    C9A7: 20 E7 CA  JSR $CAE7
    C9AA: A5 E2     LDA $E2         ; drive number of first file
    C9AC: 29 01     AND #$01
    C9AE: 85 7F     STA $7F         ; drive number
    C9B0: 20 86 D4  JSR $D486
    C9B3: 20 E4 D6  JSR $D6E4       ; enter file in directory
    C9B6: AE 77 02  LDX $0277

    Jump from $C99B, $C9F1:

    C9B9: 8E 79 02  STX $0279
    C9BC: 20 FA C9  JSR $C9FA
    C9BF: A9 11     LDA #$11        ; 17
    C9C1: 85 83     STA $83
    C9C3: 20 EB D0  JSR $D0EB
    C9C6: 20 25 D1  JSR $D125       ; get data type
    C9C9: D0 03     BNE $C9CE       ; no rel-file?
    C9CB: 20 53 CA  JSR $CA53

    Jump from $C9C9:

    C9CE: A9 08     LDA #$08
    C9D0: 85 F8     STA $F8
    C9D2: 4C D8 C9  JMP $C9D8

        Previous Page / Next Page