    Side-Sektor-Pufferzeiger auf beliebigen Wert setzen ($dedc)
    E: a: Position, auf die der Pufferzeiger zeigen soll
    A: $64-$65: Pufferzeiger

    Einsprung von $9E0D, $9E24, $A408, $A480, $A5CE:

    9E15: 85 64     STA $64          Pufferzeiger Lo setzen
    9E17: A6 50     LDX $50
    9E19: BD 65 02  LDA $0265,X      Side-Sektor-Puffernummer holen
    9E1C: AA        TAX
    9E1D: BD F1 01  LDA $01F1,X      Pufferadresse holen
    9E20: 85 65     STA $65          Pufferzeiger Hi setzen
    9E22: 60        RTS
        Previous Page / Next Page