    Warten ... .  .   .zzz . .z ..

    Einsprung von $CBD9, $C2E9, $C2EE, $CB20, $CD9E, $CE9E:

    CBD5: 20 DF CB  JSR $CBDF        <--- y x 1 ms warten
    CBD8: 88        DEY
    CBD9: D0 FA     BNE $CBD5
    CBDB: 60        RTS

    Einsprung von $C9E5, $C9F0, $CB49:

    CBDC: A2 03     LDX #$03         <--- 3300 Zyklen warten (1,65 ms)
    CBDE: 2C         B $2C         (Angaben in Klammern)

    Einsprung von $CBD5:

    CBDF: A2 02     LDX #$02         <--- 2016 Zyklen warten (1 ms)
    CBE1: 18        CLC
    CBE2: A9 6F     LDA #$6F         6 (10)

    Einsprung von $CBE6, $CBE9:

    CBE4: 69 01     ADC #$01         + 145 Durchlaeufe x 5 Takte
    CBE6: D0 FC     BNE $CBE4        + (1 (2) x 255) Durchlaeufe x 5 Takte
    CBE8: CA        DEX              + 2 (3) Durchlaeufe x 5 Takte
    CBE9: D0 F9     BNE $CBE4
    CBEB: 60        RTS

        Previous Page / Next Page