     $E780/59264:   Check for auto start - removed

    Jump from $EBE4:

    E780: 60        RTS
    E781: EA EA EA EA EA EA EA EA
    E789: EA EA EA EA EA EA EA EA
    E791: EA EA EA EA EA EA EA EA
    E799: EA EA EA EA EA EA EA EA
    E7A1: EA 60

     For your interest, this routine was removed:

    E780: AD 00 18  LDA $1800       ; read IEEE port
    E783: AA        TAX
    E784: 29 04     AND #$04        ; isolate 'CLOCK IN' bit
    E786: F0 F7     BEQ $E77F       ; not set, then done
    E788: 8A        TXA
    E789: 29 01     AND #$01        ; isolate 'DATA IN' bit
    E78B: F0 02     BEQ $E77F       ; not set, then done
    E78D: 58        CLI
    E78E: AD 00 18  LDA $1800       ; load IEEE port
    E791: 29 05     AND #$05        ; test 'DATA IN' and 'CLOCK IN'
    E793: F0 F9     BNE E78E        ; wait until both set
    E795: EE 78 02  INC $0278       ; file name
    E798: EE 74 02  INC $0274       ; character in the input line
    E79B: A9 2A     LDA #$2A        ; '*' as filename
    E79D: 8D 00 02  STA $0200       ; write in buffer
    E7A0: 4C A8 E7  JMP $E7A8

        Previous Page / Next Page