    Puffer schreiben, wenn er veraendert wurde ($ddf1)

    Einsprung von $99C8, $A242, $A45F:

    9D2E: 20 1C 9F  JSR $9F1C        Aktiven Puffer holen
    9D31: 50 06     BVC $9D39        Puffer unveraendert ? ==>
    9D33: 20 9A 9D  JSR $9D9A        Block schreiben
    9D36: 20 ED 94  JSR $94ED        Ausfuehrung ueberpruefen

    Einsprung von $9D31:

    9D39: 60        RTS
        Previous Page / Next Page