     $AE-$AF/174-175:   Tape End Address/End of Program

      Used by Exomizer: Source address

    Kernal-Reference:

     CMP ($AE),Y : $F512
     INC $AE     : $F51E
     LDA $AE     : $E8F0 $E987 $F77A $F795
         ($AE),Y : $E9D8
     LDX $AE     : $F5AA
     SBC $AE     : $FCD4
     STA $AE     : $E95C $E9E5 $F4D8 $F4EA $F593 $F7C3 $F7E0
         ($AE),Y : $F51C
     STX $AE     : $F5DD

     INC $AF     : $F522
     LDA $AF     : $E8F3 $E98A $F777 $F79A
     LDY $AF     : $F5AC
     SBC $AF     : $FCD8
     STA $AF     : $E959 $E9ED $F4E3 $F4EE $F598 $F7C6 $F7E7
     STY $AF     : $F5DF