     $D2BA/53946:   ?

    Jump from $D292, $D298:

    D2BA: A2 07     LDX #$07

    Jump from $D2C5:

    D2BC: B9 4F 02  LDA $024F,Y
    D2BF: 3D E9 EF  AND $EFE9,X     ; erase bit
    D2C2: F0 04     BEQ $D2C8
    D2C4: CA        DEX
    D2C5: 10 F5     BPL $D2BC
    D2C7: 60        RTS

    Jump from $D2C2:

    D2C8: B9 4F 02  LDA $024F,Y
    D2CB: 5D E9 EF  EOR $EFE9,X     ; rotate bit
    D2CE: 99 4F 02  STA $024F,Y
    D2D1: 8A        TXA             ; buffer number
    D2D2: 88        DEY
    D2D3: 30 03     BMI $D2D8
    D2D5: 18        CLC
    D2D6: 69 08     ADC #$08

    Jump from $D2D3:

    D2D8: AA        TAX             ; buffer number

    Jump from $D2E7, $D2EB:

    D2D9: 60        RTS

        Previous Page / Next Page