     $EDDD/60893:   Send Serial Deferred

    Jump from $F1D8, $F3FE, $F61C, $F621, $F62B, $FFA8:

    EDDD: 24 94     BIT $94
    EDDF: 30 05     BMI $EDE6
    EDE1: 38        SEC
    EDE2: 66 94     ROR $94
    EDE4: D0 05     BNE $EDEB

    Jump from $EDDF:

    EDE6: 48        PHA
    EDE7: 20 40 ED  JSR $ED40
    EDEA: 68        PLA

    Jump from $EDE4:

    EDEB: 85 95     STA $95
    EDED: 18        CLC
    EDEE: 60        RTS

        Previous Page / Next Page