    Auf gueltigen Block (T&S) pruefen ($d55f)
    E: $4d,$4e: zu pruefende T&S

    Einsprung von $86CD, $8C3E, $B2C7, $B33C, $B7CA, $B81F, $B885,
                  $B8A5:

    94B5: A5 4D     LDA $4D          Spurnummer = 0 ?
    94B7: F0 EA     BEQ $94A3
    94B9: CD 2C 02  CMP $022C        oder >= Partition-Ende ?
    94BC: B0 E5     BCS $94A3
    94BE: C5 90     CMP $90          oder < Partition-Anfang ?
    94C0: 90 E1     BCC $94A3        alles ungueltig, ==>
    94C2: A5 75     LDA $75          Sektornummer
    94C4: C5 4E     CMP $4E          >= max. Sektornummer ?
    94C6: F0 DB     BEQ $94A3
    94C8: 90 D9     BCC $94A3        ja, ungueltig, ==>
    94CA: 60        RTS              T&S im gueltigen Bereich

        Previous Page / Next Page