    Autoboot bei Warmstart ein/aus
    c=1 : ein
    c=0 : aus

    Einsprung von $FF60:

    9145: AD FB 01  LDA $01FB        Autoboot-Flag loeschen
    9148: 29 7F     AND #$7F
    914A: 8D FB 01  STA $01FB
    914D: A9 00     LDA #$00
    914F: 6A        ROR              c-Flag nach b7 schieben
    9150: 0D FB 01  ORA $01FB        Autoboot-Flag entsprechend setzen
    9153: 8D FB 01  STA $01FB
    9156: 60        RTS
        Previous Page / Next Page