    Zeiger auf Anfang des aktiven Puffers setzen ($de2b)

    Einsprung von $9D3A, $9D49, $9D56, $A143, $A298:

    9D69: 20 11 9F  JSR $9F11        Nummer des aktiven Puffers holen
    9D6C: 0A        ASL
    9D6D: AA        TAX
    9D6E: B5 BC     LDA $BC,X        Pufferzeiger Hi holen
    9D70: 85 65     STA $65
    9D72: A9 00     LDA #$00         Pufferzeiger lo = 0
    9D74: 85 64     STA $64
    9D76: A0 00     LDY #$00
    9D78: 60        RTS

        Previous Page / Next Page