    Datei auf internem Lesekanal oeffnen,
    Puffer belegen und 1. Block lesen ($d475)

    Einsprung von $8439, $8480, $8716, $884D, $B2CD:

    93CF: A9 01     LDA #$01         <-- sequentielle Datei

    Einsprung von $A991:

    93D1: 8D 2D 02  STA $022D        <-- a: Filetyp
    93D4: A9 11     LDA #$11         SA 17: interne Lese-Adresse
    93D6: 85 52     STA $52
    93D8: 20 0D 9B  JSR $9B0D        Kanal suchen und 1. Block lesen
    93DB: A9 02     LDA #$02         Puffer-Zeiger auf 1. Datenbyte setzen
    93DD: 4C 22 94  JMP $9422
        Previous Page / Next Page