    Zahl der Bytes bis zum gesuchten Record berechnen ($ce2c)
    (Recordnummer * Recordlaenge + Position im Record)

    Einsprung von $8C89:

    8CC1: 20 38 8D  JSR $8D38        Rechenregister 1 loeschen
    8CC4: 85 62     STA $62          Recordnummer in Rechenregister 2 schreiben
    8CC6: A6 50     LDX $50
    8CC8: BD 49 02  LDA $0249,X      (aktuelle Recordnummer Lo)
    8CCB: 85 60     STA $60
    8CCD: BD 50 02  LDA $0250,X      (Hi)
    8CD0: 85 61     STA $61
    8CD2: D0 04     BNE $8CD8        Recordnummer = 0 ?
    8CD4: A5 60     LDA $60
    8CD6: F0 0B     BEQ $8CE3        ja, ==>

    Einsprung von $8CD2:

    8CD8: A5 60     LDA $60          Recordnummer -1 nehmen
    8CDA: 38        SEC
    8CDB: E9 01     SBC #$01
    8CDD: 85 60     STA $60
    8CDF: B0 02     BCS $8CE3
    8CE1: C6 61     DEC $61

    Einsprung von $8CD6, $8CDF:

    8CE3: BD 5E 02  LDA $025E,X      Recordlaenge holen
        Previous Page / Next Page