     $F875/63605:   Common Tape Code

    Jump from $F862:

    F875: A0 7F     LDY #$7F
    F877: 8C 0D DC  STY $DC0D
    F87A: 8D 0D DC  STA $DC0D
    F87D: AD 0E DC  LDA $DC0E
    F880: 09 19     ORA #$19
    F882: 8D 0F DC  STA $DC0F
    F885: 29 91     AND #$91
    F887: 8D A2 02  STA $02A2
    F88A: 20 A4 F0  JSR $F0A4
    F88D: AD 11 D0  LDA $D011
    F890: 29 EF     AND #$EF
    F892: 8D 11 D0  STA $D011
    F895: AD 14 03  LDA $0314
    F898: 8D 9F 02  STA $029F
    F89B: AD 15 03  LDA $0315
    F89E: 8D A0 02  STA $02A0
    F8A1: 20 BD FC  JSR $FCBD
    F8A4: A9 02     LDA #$02
    F8A6: 85 BE     STA $BE
    F8A8: 20 97 FB  JSR $FB97
    F8AB: A5 01     LDA $01
    F8AD: 29 1F     AND #$1F
    F8AF: 85 01     STA $01
    F8B1: 85 C0     STA $C0
    F8B3: A2 FF     LDX #$FF

    Jump from $F8BB:

    F8B5: A0 FF     LDY #$FF

    Jump from $F8B8:

    F8B7: 88        DEY
    F8B8: D0 FD     BNE $F8B7
    F8BA: CA        DEX
    F8BB: D0 F8     BNE $F8B5
    F8BD: 58        CLI

    Jump from $F8CD:

    F8BE: AD A0 02  LDA $02A0
    F8C1: CD 15 03  CMP $0315
    F8C4: 18        CLC
    F8C5: F0 15     BEQ $F8DC
    F8C7: 20 D0 F8  JSR $F8D0
    F8CA: 20 BC F6  JSR $F6BC
    F8CD: 4C BE F8  JMP $F8BE

        Previous Page / Next Page